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洁士AM1800TM大型半封闭驾驶式扫地机

使用说明书
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本手册提供必要的机器操作与维护说明。

在操作或使用本机器前，请详读并理解本手册。

订购替换零件时，请参阅机器所附带的零配件手册。选配零件或配件之前，请先确定您的机器型号和序列号。您可以通过电话或邮寄方式，从任何一家授权服务中心或经销商订购零件和配件。本机器可提供优良的服务。如能进而做到以下几点，将能够以最低的成本获得最佳效果：
小心仔细地操作机器。

按照操作手册所提供的维护说明定期维护保养机器。

使用原厂制造或同等级的零件进行维修。
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机器资料

请在安装时填写，以供将来参考。机型号码-

机器序号- 机器选件- 销售代表-
销售代表电话- 客户编号-

安装日期-
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该机器必须由经过专业培训的固定人员使用，未成年人和非专业人员严禁驾驶。其他人员使用所造成的一切后果自行承担。本机器可清扫一般的垃圾，不要使用设备清扫电线或包装带

等类似易缠绕物体，否则容易缠绕在主刷轴上，造成电机或电路烧坏。影响机器正常使用。

不要在危险，易燃，高温或者爆炸性气体，液体，水蒸气的地方使用。

打开电源开关，确认机器电量正常后方可使用,严禁亏电使用。电瓶电量耗尽必须尽快充电，禁止在无电状态下长时间存放。
请在户外通风的地方进行设备的充电，并远离明火，高压等危险区域。

行驶过陡坡时以及转弯时要降低速度，避免有翻车危险。为了达到最好的清洁效果，请根据实际情况调节驾驶速度,

当机器工作时，应将工作速度控制在 7km/h 以内。不可驶过积水较深区域。

在操作过程中，最好以固定的时间间隔（30-45 分钟）对过滤器振尘，振尘时间为 2 分钟，对垃圾箱进行清洁达以到最佳的
清扫效果。第一周内每 15 分钟振尘一次。

路面有积水或雨天路面，需要按下雨天功能。 当机器没有继续前进时，不要让刷子继续转动。
固定障碍物高度不超过 50mm 必须提高大垃圾挡板朝前慢慢的小心的驾驶越过障碍。固定障碍物高度超过 50mm 只能利用适当的斜坡通过或绕行。

每次使用完后，要求把垃圾箱清理掉。严禁累积到快超过垃圾箱容积才去清理。清理垃圾箱的过程，顺便检查主刷是否有带状异物缠绕，若有请清理掉。

过滤器每周要清理一次，取出过滤器用气枪或毛刷清理。过滤器较长时间不清洁，影响清洁效果。

若扫地机长期不使用，请将扫地机放在一个平坦的地面上， 大约每两个月左右，给电池充一次电。

本机器属于电动产品，严禁对车体内用水冲洗。

设备是用来清洁室内/外地面的不允许改装，不要将机器当做运输工具使用，如超出本车功能用于其他用途，我们将不承担由此造成的任何责任。

不允许清扫/吸收正在燃烧或未完全熄灭的物品。当使用者离开机器时，必须将启动钥匙拿走。

不要触摸发热的部分，比如运转的电机，以免烫伤。 只可穿越坡度低于 20%的斜坡，否则有翻倒的危险。在连接电瓶充电器时，确保电压和频率和铭牌上一致。
当钥匙开关处于接通时禁止接、拆电池，不要把工具或类似物品放在电瓶上，有短路甚至爆炸的危险。

洗地机的外部结构
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该扫地机必须由固定操作人员在平坦的水泥，沥青，瓷砖等地面上操作清洁（扫地并吸尘）清扫尘垢或垃圾。前进，后退，向左或向右皆可由操作者坐在驾驶座位上用手来掌控方向盘调节。按键控制介绍：

前刷伸缩

前刷升降

前刷开关

喷水

震尘开关（自动震尘）

转向开关

喇叭

电量指示表


09.中边刷开关

前刷开关

前刷伸缩

雨天

吸尘

大灯

钥匙开关

前进后退开关

主刷开关

前刷升降

前刷伸缩按钮，按此开关，可控制前边刷的伸缩。

前刷升降按钮，按此开关，可控制前边刷的升降。

前刷开关按钮，按此开关，能使前面的边刷运转作业，并同时落下。

喷水开关按钮，按动开关，电动水泵工作，前方喷嘴喷出雾状水雾，可有效降低边刷扫地时带起的扬尘。

震尘开关按钮,按下振尘开关可激活过滤器振尘电机进行振打清除灰尘。

转向开关按钮，按此开关，可提示后方向左或向右转向。

喇叭开关按钮，喇叭按钮按此开关喇叭鸣叫。

电量指示表，显示装置可以显示当前电池的总电量，当电量低于 20%时，请充电。

中边刷开关按钮，按此开关，能使中间的边刷运转作业， 并同时落下。

前刷开关按钮，按此开关，能使前面的边刷运转作业，并同时落下。

前刷伸缩按钮按钮，按此开关，可控制前边刷的伸缩。

雨天按钮，按此开关，可在路面有积水或雨天路面使用。

吸尘，

大灯，转动钥匙，可开启照明灯。

钥匙开关，可开启扫地车。

前进后退开关，选择前进/倒退方向，踩踏板可以移动。

主刷开关，按此开关，能使风机、主刷运转作业。即主刷落下并转动工作；风机运转作业。

前刷升降按钮，按此开关，可控制前边刷的升降。
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大型垃圾踏板，踩此踏板可以使挡尘板上升，以便使轻而大的垃圾进入主刷清扫区。

刹车踏板，踩刹车踏板通过后轮油刹来刹车。

油门踏板，扫地车前进/倒车速度由此控制。

驻车手刹，停车时制动,防止车子在无人状态下自动滑跑。
接收机器

拆开机器包装

请仔细检查机器包装箱上是否有破损的情形。如有破损立即向货运业者反应。

检查货运内容清单，如有遗漏项目，请联络销售商。货运内容：

12V 电瓶4只-已装备好

24V 电瓶充电器1只

钥匙2把－标配

说明书合格证一份

拆开机器包装前，请先拆除将机器固定在货栈上的出货固定件及绳索。在他人协助下，使用斜坡小心从货栈上卸下机器。 注意：如未使用装卸坪，请勿直接推动机器，以免造成机器损坏。机器的操作

①操作员坐入机器驾驶座；

②打开钥匙，接通电源；

③按前进/倒退开关，扫地车前进/倒退正常；

④先后按边刷、扫地开关，主刷、边刷自动降下与地面接触，主、边刷及风机运转正常处于作业状态；

⑤清扫一段时间，如灰尘较多，应周期使用振打器清除过滤器。

WARING!注意：在上述③、④步骤中有不正常现象出现或有异常响声，必须断开电源进行检查。

操作规程

①不能清扫绳子、金属丝、皮带、水等；

②清扫大而轻的垃圾（譬如纸、树叶等），踩挡尘板踏板（图二

④）使机器的前挡尘板上升，以便更容易将这些垃圾吸上；

③间隔一定时间，振打过滤器。使过滤器上灰尘掉入集尘箱，使过滤器风阻变小，避免清扫时扬尘和二次污染。间隔时间视粉尘多少而定；

④不要吸入未熄灭的烟头或炽热材料；

⑤不要让无关人员接近机器，特别是小孩；

⑥机器必须由专人负责，他应该熟悉本手册的内容；

⑦操作者应身心健康，操作期间不得饮酒；

⑧机器接通后没有发出异常响声。如果存在异常响声，要立刻停止并查明原因。

WARING!警告所有维护、检修或修理工作必须由专业人员或授权服务中心来做。

主刷的更换
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拧开①飞机转把，拆下侧挡皮。

拧开②梅花转把，拆下主刷摇臂。

按下③主刷封板螺母，拆下主刷封板。

拉出主刷，更换新主刷。

[image: image12.png]


按顺序重新安装拆解件。
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主刷高度的调节
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打开钥匙开关，按下清扫开关，静等推杆电机停止工作后，关闭钥匙开关。

检查主刷与地面的接触。

向上提拉①主刷调节杆，调整主刷高度至刷毛接地 3-5mm 的位置。（主刷刷丝离地越高清扫效果越差，而刷丝接触地面摩擦大会造成电机不必要的负载，影响扫地车的使用寿命。）

WARING!警告：在调节主刷时必须将钥匙拔出，避免旁人不知情开动扫地车造成意外。

边刷的更换

[image: image15.jpg]
拧松螺丝①，按压拆下边刷。

按下螺丝②，将边刷法兰块安装到新边刷上。

将新边刷安装回电机上，拧紧螺丝①。

WARING!警告：安装边刷时注意电机的平键方向并避免遗失平键盘。

更换边刷时，最好带上手套，避免刷毛对身体的危害。

边刷更换完毕后，按相关章节描述，重新检查边刷刷与地面的接触。

边刷高度的调节


打开钥匙开关，按下清扫开关和边刷开关，静等推杆电机停止工作后，关闭钥匙开关。

检查刷与地面的接触

向下提拉①边刷调节杆，调整边刷高度至刷毛接地 5-8mm 的位置。（边刷刷丝离地越高清扫效果越差，而刷丝接触地面摩擦大会造成电机不必要的负载，影响边刷电机的使用寿命。） WARING!警告：在调节边刷时必须将钥匙拔出，避免旁人不知情开动扫地车造成意外。

定期维护和检查

在每次使用扫地车前必须对扫地车刹车系统进行检测，每星期进行内部彻底清理，避免粉尘过多后造成电器原件短路。

在每次使用扫此车作业后，检查扫地车主刷，边刷是否有缠绕物体。

每日对滤芯进行清理，确保吸尘效果。

每星期对扫地车主刷，边刷离地高度进行检查（在水平地面对扫地车进行检查）

每月对滤芯进行彻底清理，如粉尘严重环境需缩短周期至每周。并检查滤芯刮皮有无磨损。

每月应对扫地车驱动链条加少量机油，保持润滑并避免链条生锈。

WARING!警告：执行保养操作时，必须在扫地车停止（拔下启动钥匙），有必要的话拆除电瓶。

机械的寿命和操作安全，必须由机器正常常规保养来确保。在事宜的工作条件下，保养的时间间隔可以改变，这必须由负责保养的专业人员所决定。

定期维护与检查：机器保养的时间表：

	定期维护和检查
	周期

	
	每日/

次
	每周/

次
	每月/

次
	半年/

次

	1
	电池电压的检查
	√
	
	
	

	2
	主刷边刷是否有线、丝物

缠绕
	√
	
	
	

	3
	滤芯清理保养
	√
	
	
	

	4
	检查和清洁过滤器
	
	√
	
	

	5
	主刷和边刷高度调节检查
	
	√
	
	

	6
	检查皮带张力
	
	√
	
	

	7
	前挡板操作检查
	
	√
	
	

	8
	驱动链条松紧度检查
	
	√
	
	

	9
	驱动链条机油保养
	
	
	√
	

	10
	滤芯彻底清理保养
	
	
	√
	

	11
	检查主，边刷磨损情况
	
	
	√
	

	12
	清理风叶轮积尘
	
	
	√
	

	13
	主刷驱动皮带更换
	
	
	
	√

	14
	整车电机碳刷检查
	
	
	
	√


充电注意事项

充电插座的安装需要符合以下要求： 1.电缆：4 平方以上的铜线，16A 插座
2.位置：通风，不易淋雨处。充电器的使用要求：

先将充电器接头手柄插到扫地车充电插座上。

将充电器电源线插到交流电源上。

等到充电器LED 灯显示常绿即表示充电已满。
充电完成后先拉开充电器电源线，再拔下充电手柄，不能直接拉充电线，以免发生意外。

故障维修

	启动与清扫异常情况
	问题
	原因
	处理办法

	
	打开钥匙开关不通电
	总保险熔断
	更换保险丝

	
	
	电瓶供电异常
	电瓶充电或更换电瓶

	
	
	钥匙开关或急停开关损坏
	更换钥匙开关或急停开关

	
	主刷，边刷工作异常
	
	更换推杆电机

	
	
	电动推杆总保险损坏
	更换保险丝

	
	
	清扫开关接线松动或损坏
	检查线路或更换开关

	
	
	电路继电器损坏
	更换继电器

	
	
	主刷皮带轮损坏
	更换主刷皮带

	
	
	电机损坏
	更换电机

	
	
	对于保险熔断
	更换保险丝

	
	
	电机碳刷接触不良
	更换电机碳刷

	
	
	直流接触器损坏
	更换接触器


	清扫不干净
	
	原因
	处理办法

	
	扫过路面有垃圾
	前挡皮磨损
	更换前挡皮

	
	
	刷子刷丝离地间隙大
	调整刷子离地高度

	
	
	滤芯堵塞
	振尘 2 分钟或更换滤芯

	
	
	开关接线松动或损坏
	检查线路或更换开关

	
	
	电机碳刷接触不良
	更换碳刷

	
	
	保险丝熔断
	更换保险丝

	
	
	电机损坏
	更换电机

	
	漏过树叶或尘土
	工作行驶速度过快
	降低工作时的速度

	
	
	刷子压力太小
	调节刷子的压力

	
	
	刷毛变形或被丝线缠绕
	除去缠绕物

	
	扬尘或漏尘
	滤芯堵塞
	振尘 2 分钟或更换滤芯

	
	
	密封胶条损坏
	更换密封胶条

	
	无法清扫大垃圾
	忘记踩挡皮踏板或踏板损坏
	更换挡皮踏板

	
	垃圾前窜
	主刷前挡板损坏
	更换主刷前挡板


	机器行走异常
	
	驱动链条故障
	调整驱动链条或更换链条

	
	驱动电机不运转
	驱动电机损坏
	更换驱动电机

	
	
	驱动保险丝熔断
	更换保险丝

	
	
	电路接线松动
	检查线路接线

	
	
	控制器损坏
	更换控制器

	
	
	加速器损坏
	更换控制器

	
	
	刹车感应开关损坏
	更换刹车感应开关

	
	
	主令开关损坏
	更换主令开关

	
	只进不退或只退不进
	控制器损坏
	更换控制器

	
	
	主令开关损坏
	更换主令开关

	其他异常
	刷子工作时噪音大
	刷毛被丝线缠绕
	除去缠绕物

	
	垃圾箱露出垃圾
	垃圾箱装的太满
	倒掉垃圾

	
	
	密封胶条损坏
	更换密封条

	
	
	主刷磨损严重
	更换主刷


技术参数
	技术参数

	电瓶
	V/AH
	48/150

	主刷电机
	W
	800

	边刷电机
	W
	80*4

	驱动功率
	无刷电机
	1800W

	风机电机
	无刷电机
	600W

	震尘电机
	W
	50

	清扫宽度
	mm
	1700（单前边
刷）-2200（双前边刷

	清洁效率
	㎡/h
	13000(单前边
刷）-15000（双前边刷）

	边刷直径
	mm
	600

	主刷长度
	mm
	700

	过滤面积
	㎡
	15

	垃圾箱容量
	L
	200

	水箱容量
	L
	80

	最大爬坡度
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	30

	机器重量
	kg
	680

	机器尺寸
	mm
	2400*2000*1

900

	续航时间
	H
	6-8

	最大行驶速度
	公里
	12

	清扫速度
	公里
	5-9


浙江洁驰清洁设备有限公司


地址;浙江省金华市婺城区白龙桥镇筱溪村


电话：0579-87917610/0579-87918782/0579-87918781


网址：http://www.zjjiechi.com





22





20





2





3





1





WARING!警告：主刷的安装方式如图所示，如果装反将直接影响清扫效果。更换主刷时，最好带上手套， 避免刷毛对身体的危害。


主刷更换完毕后，按相关章节描述，重新检查主刷与地面的接触。
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